**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowego teleskopowo-przegubowego samojezdnego elektrycznego podnośnika koszowego z koniecznymi dokumentami i aprobatami oraz przeszkolenie podstawowe obsługi urządzenia na instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Ostrowie Wielkopolskim .

Minimalne parametry techniczne:

- Wysokość robocza podestu 9m.

- Obciążenie kosza minimum 200kg.

- Obrotowy kosz.

- Sterowanie z kosza i tablicy rozdzielczej maszyny .

- Ręczna pompa opuszczania awaryjnego.

- Przygotowanie do badania i rejestracji podnośnika w UDT

- Pełna dokumentacja i instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.

- Certyfikat CE

- Urządzenie posiadać będzie komplet fabrycznie nowych akumulatorów